F6-xTyy-abcd


x: Housing size | Gehäusegröße

2: Housing size | Gehäusegröße 2
3: Housing size | Gehäusegröße 3
4: Housing size | Gehäusegröße 4
6: Housing size | Gehäusegröße 6
7: Housing size | Gehäusegröße 7
8: Housing size | Gehäusegröße 8
9: Housing size | Gehäusegröße 9


yy: Heat sink version | Kühlkörperausführung

R0: Air cooler, built-in | Rippenkühlkörper Einbau
R5: Air cooler, push-trough, IP 54 | Rippenkühlkörper Durchsteckversion IP54
W0: Water cooler, built-in, 0/2 braking resistors | Wasserkühlkörper 0/2 BW Einbau
W1: Water cooler, built-in, 0/3 braking resistors | Wasserkühlkörper 0/3 BW Einbau
W5: Water cooler, push-trough, 0/2 braking resistors | Wasserkühlkörper 0/2 BW Durchsteckversion IP54
W6: Water cooler, push-trough, 0/3 braking resistors | Wasserkühlkörper 0/3 BW Durchsteckversion IP54
P0: Ripped heat sink, built-in | Rippenkühlkörper High Performance Einbau
P5: Ripped heat sink, push-trough IP54 | Rippenkühlkörper High Performance Durchsteckversion IP54
K0: Oil cooler / High Performance, 0/4 braking resistor built-in | Oelkühlkörper / High Performance 0/4 BW Einbau
K5: Oil cooler / High Performance, 0/4 braking resistor push-trough IP54 | Oelkühlkörper / High Performance 0/4 BW Durchsteckversion IP54
F0: FlatRear


ab: Control card | Steuerkarte

K0: Control card | Steuerkarte K
A0: Control card A + fieldbus | Steuerkarte A + Feldbus
L0: Control card |Steuerkarte L
P0: Control card P without encoder | Steuerkarte P ohne Geber
P1: Control card P with encoder | Steuerkarte P mit Geber


c: safety version | Sicherheitsausführung

0: No safetymodule |kein Safetymodul
1: Safetymodule 1 (10-pin terminal) | Safetymodul 1 (Klemme 10-pol.)
2: Safetymodule 2 (32-pin terminal) | Safetymodul 2 (Klemme 32-pol.)
3: Safetymodule 3 (32-pin terminal) | Safetymodul 3 (Klemme 32-pol.)
4: Safetymodule 4 | Safetymodul 4
5: Safetymodule 5 (8-pin terminal) | Safetymodul 5 (Klemme 8-pol.)


d: Accessories, filters, open extension | Zubehör, Filter, offene Erweiterung

0: Without accessories (basic unit only) | ohne Zubehör (nur Basisgerät)
1: With accessories (basic unit + shielding + max. number of BWs) | mit Zubehör (Basisgerät + Schirmung + max. Anzahl BWs)
2:
3:
F: With under-cabinet filter (base unit + under-cabinet filter) | mit 







