# Fehlerliste ec02

Wert | Meldung | Ursache | Abhilfe
--- | --- | --- | ---
0 | keine Warnung |  |
1 | schnelle Kommunikation | Schnelle, interne Kommunikation zur Geberauswertung. NUR H6 | EMV-Probleme oder Gerät defekt.
2 | SACB Kommunikation | Langsame, interne Kommunikation zur Geberauswertung. | EMV-Probleme oder Gerät defekt.
3 | EEPROM Zugriff nicht möglich | EEPROM Lesen und Schreiben nicht möglich | EMV-Probleme oder Gerät defekt.
4 | EEPROM Schreibzugriff nicht möglich | EEPROM Schreiben nicht möglich, Lesen ok | EMV-Probleme oder Gerät defekt.
5 | EEPROM lesen - Fehler korrigiert | Fehler beim EEPROM-Lesen gefunden und korrigiert. | EMV-Probleme oder Gerät defekt.
6 | Geberversorgung außerhalb der Spezifikation | Die Spannungsversorgung des Gebers ist außerhalb der zulässigen Toleranz. | Spannungsquelle überprüfen. Geberkabel überprüfen.
10 | EnDat - Kommunikation | EnDat - Kommunikation | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
11 | EnDat - Kommunikation Zusatzinfo | Endat Kommunikation (eingebettete zusätzliche Kommunikation). | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
12 | Lagedifferenz zu groß | Lagedifferenz zwischen inkrementeller und absoluter Lage (digitale Lage oder Referenzsignal) aufgetreten. | Falsche Strichzahl in Ec29. Ein oder mehrere Signalpaare sind verdreht oder vertauscht angeschlossen, z.B. SSI-Daten, Inkrementalsignale oder analoge absolute Signale. Es liegt ein Hardwaredefekt vor. Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
13 | Lagedifferenz korrigiert | Lagedifferenz zwischen inkrementeller und absoluter Lage (digitale Lage oder Referenzsignal) aufgetreten und korrigiert | Falsche Strichzahl in Ec29. Ein oder mehrere Signalpaare sind verdreht oder vertauscht angeschlossen, z.B. SSI-Daten, Inkrementalsignale oder analoge absolute Signale. Es liegt ein Hardwaredefekt vor. Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
14 | 1Vss Inkrementalsignale - Signalfehler | 1Vss Inkrementalsignale fehlerhaft | Ein oder beide Signale sind zu klein, deformiert oder fehlen ganz. Welches der Signale fehlerhaft ist. Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
15 | 1Vss Absolutsignale - Signalfehler | 1Vss Absolutsignale fehlerhaft | Ein oder beide Signale sind zu klein, deformiert oder fehlen ganz. Welches der Signale fehlerhaft ist. Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
16 | TTL - Spur A/Cos Amplitude | TTL - Spur A / Amplitude Cosinus fehlerhaft. | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
16 | TTL - Spur A/Cos Fehler | TTL - Spur A defekt oder fehlt. | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
17 | TTL - Spur B/Sin Fehler | TTL - Spur B / Amplitude Sinus fehlerhaft | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
17 | TTL - Spur B/Sin Fehler | TTL - Spur B defekt oder fehlt | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
18 | Sin/Cos - Lagedifferenz zur Absolutspur zu groß | Lageabweichung zur 1Vss Absolutspur aufgetreten. | Die Strichzahl in ec29 ist falsch. Ein oder mehrere Signalpaare sind verdreht oder vertauscht angeschlossen. Der Verlauf der 1Vss-Absolutsignale passt nicht mit der Position des Nullsignals überein. Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
19 | Sin/Cos - Lagedifferenz zur Absolutspur korrigiert | Lageabweichung zur 1Vss Absolutspur aufgetreten und korrigiert. | Die Strichzahl in ec29 ist falsch. Ein oder mehrere Signalpaare sind verdreht oder vertauscht angeschlossen. Der Verlauf der 1Vss-Absolutsignale passt nicht mit der Position des Nullsignals überein. Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
20 | BiSS - Geberkommunikation | BiSS Kommunikation gestört. | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
21 | Geber hat Fehler gesendet |  |
22 | SSI Kommunikationsfehler | SSI-Kommunikation fehlerhaft. |
23 | BiSS Mode C - Geberspeicherzugriff | BiSS Mode C - Geberspeicherzugriff. | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
24 | Geberdaten Lesefehler | Fehler beim Lesen von Geberdaten. | Speicher im Geber defekt. Geber lehnt Speicherzugriff ab.
25 | Geberdaten Schreibfehler | Fehler beim Schreiben von Geberdaten. | Speicher im Geber defekt. Geber lehnt Speicherzugriff ab.
26 | interner Geberfehler EEPROM | Geber hat internen EEPROM-Fehler erkannt. | Der Geber muss ersetzt werden.
27 | kein Referenzsignal erkannt | Referenzsignal vom Geber nicht erkannt | Es liegt ein defekt der Hardware vor. Die Strichzahl in ec29 wurde falsch eingetragen.
28 | Hiperface - Kommunikation | Hiperface Kommunikation gestört. | Hardwaredefekt, Schirm an Motor-, Geberleitung überprüfen oder EMV-Störungen.
29 | ungültige Daten im Geberspeicher | Speicher im Geber enthält keine verwendbaren Daten. | Daten im Geber speichern
30 | TTL Ausgang - Sync Warnung | Gebernachbildung: Nicht alle Signale konnten beim letzten Zyklus ausgegeben werden und werden beim nächsten Zyklus mit ausgegeben. | Nur interne Warnung, keine Abhilfe möglich.
31 | BiSS Mode C - EDS Daten ungültig |  |
32 | EnDat - Inkrementalsignale haben Funktionsgrenze erreicht |  |
33 | EnDat - Absolutsignale haben Funktionsgrenze erreicht |  |
34 | EnDat - Lageberechnung hat Funktionsgrenze erreicht |  |
35 | Synchrone Kommunikation zum Geber ist länger als Regelraster |  |